90 95 100 105 110 115 120 125 130 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 sweep (108.60, 0.09385) mono (111.89, 0.08774)

------FRF------

90 95 100 105 110 115 120 125 130 -4

-2

0

2

4

Freq [Hz]